На телефоне включить -> Подключения -> Мобильная точка доступа и модем -> включить Мобильная точка доступа.

На компьютере.

Обновить подключения Wi-Fi – должно появится подключение AndroidAP1871 – это наша мобильная точка доступа

Пароль для нее – можно посмотреть в телефоне – в настройках мобильной точки доступа, или указать – zgjw5708

Должно быть подключение по WiFi, но нет интернета

Заходим в Network and Internet Settings -> Ethernet -> Change adapter options -> находим адаптер Wi-Fi, там свойства -> IpV4 -> свойства -> ставим DHCP для получения IP, ВАЖНО !!! -> удаляем также и настройки IP DNS, должно быть ВЕЗДЕ ПУСТО!

Все, после этого все работает через телефон.

После завершения работы через телефон – выключаем мобильную точку на телефоне и ставим ручные настройки IP-адресов, они такие:

IP – 192.168.1.10 маска – 255.255.255.0, default gateway – 192.168.1.1, DNS – 192.168.1.1